**4.1.480.4501** **Bekleidung/Unterdecke der Deckenbauart I, II, III, Flanschbekleidung**

|  |
| --- |
| Unterdecke für Betondecken F 90-A, Flanschbekleidungnach DIN 4102, liefern und fachgerecht montierenohne horizontale Stoßhinterlegung aus PROMATECT-H-Silikat-Brandschutzbauplatten, d ≥ 20 mmzementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12,Rohdichte ca. 870 kg/m³,Druckfestigkeit ca. 9,3 N/mm² nach DIN EN 826,nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.Direktbefestigung der PROMATECT-H-Silikat-Brandschutzbauplatten, d ≥ 20 mm mittels Hilti Setzbolzen Typ X-U 27 MX,seitlicher Überstand ≥ 25 mm.Angebotene Promat-Konstruktion: 480.45,Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2101/521/18-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Bekleidungsdicke: .......... mm Bekleidungsbreite: .......... mm Art der Bekleidung: 1-seitigRaumhöhe: .......... |

 .............................. m² .............................. ..............................