**Pos. …** **Flächenbündige Brandschutzverglasung F30, SMARTLINE**

|  |
| --- |
| Brandschutzverglasung F 30,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren  in einer Trennwand F 30  mit einem Laibungsstreifen aus  PROMAXON Typ A-Brandschutzbauplatten  und Promat-SYSTEMGLAS F1-30  mit Lochbohrungen und Randbedruckung  vorkonfektioniert  Angebotene Promat-Konstruktion: 385.47  Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.14-2478 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Massivwand / leichte Trennwand  Einbaubereich: ………. (\*1)  Bauöffnungsmaß (BÖM): ………. x ………. mm (\*2)  Wanddicke: ……….. mm (\*2)  Glastyp: Promat-SYSTEMGLAS F1-30  Scheibenaufbau: 5/12/5, d=22mm  Hinweis:  \*1: nach DIN 4103  \*2: bitte angeben, siehe technische Unterlagen |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Flächenbündige Brandschutzverglasung F30, GLASSLINE**

|  |
| --- |
| Brandschutzverglasung F 30,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren  in einer Trennwand F 30  mit einem Laibungsstreifen aus  PROMAXON Typ A-Brandschutzbauplatten  und Promat-SYSTEMGLAS F1-30  mit Lochbohrungen und Randbedruckung  vorkonfektioniert  Angebotene Promat-Konstruktion: 385.48  Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.14-2478 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Massivwand / leichte Trennwand  Einbaubereich: ………. (\*1)  Bauöffnungsmaß (BÖM): ………. x ………. mm (\*2)  Wanddicke: ……….. mm (\*2)  Glastyp: Promat-SYSTEMGLAS F1-30  Scheibenaufbau: 6/12/5, d=23mm  Hinweis:  \*1: nach DIN 4103  \*2: bitte angeben, siehe technische Unterlagen |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Flächenbündige Brandschutzverglasung F30, FINELINE**

|  |
| --- |
| Brandschutzverglasung F 30,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren  in einer Trennwand F 30  mit einem Laibungsstreifen aus  PROMAXON Typ A-Brandschutzbauplatten  und Promat-SYSTEMGLAS F1-30  mit Lochbohrungen und Randbedruckung  vorkonfektioniert  Angebotene Promat-Konstruktion: 385.49  Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.14-2478 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Massivwand / leichte Trennwand  Einbaubereich: ………. (\*1)  Bauöffnungsmaß (BÖM): ………. x ………. mm (\*2)  Wanddicke: ……….. mm (\*2)  Glastyp: Promat-SYSTEMGLAS F1-30  Scheibenaufbau: 8/15/8, d=31mm  Hinweis:  \*1: nach DIN 4103  \*2: bitte angeben, siehe technische Unterlagen |

.............................. m² .............................. ..............................