**12.3.630.4201** **Brandschutz-Systemschaum feuerbeständig 90 min, Kombischott**

|  |
| --- |
| Abschottung von Elektroleitungen, Kunststoffrohrdurchführungen und Durchführungenvon nichtbrennbaren Rohrleitungen sowie Abschottung von Elektroinstallationsrohren,feuerbeständig 90 Minuten, als Kombischott, Brandschutz-Systemschaum/ -Modulstein.Angebotene Promat-Konstruktion: 630.42Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-19.35-2343 des DIBtDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Einbau in: ..................................................... (\*1)Anzahl und Art der Rohrleitungen............................................... (\*2)Abmessungen: .......... mm x .......... mmBauteildicke: .......... mm (\*3)Hinweis:\*1: Einbau in: - Massivwand mindestens F 90 - leichte Trennwand mindestens F 90 - Massivdecke mindestens F 90\*2: Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohrleitungen angeben\*3: Mindestbauteildicke beachten |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**12.3.630.4209** **Folgeposition**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabel- undRohrdurchführungen liefern undmontieren wie vor, jedochAbmessungen: .......... mm x .......... mm |

 .............................. Stück .............................. ..............................