**Pos. …** **Unterdecke, selbständig F 90-A, von oben und von unten,   
geschlossene Untersicht**

|  |
| --- |
| Unterdecke, selbständig F 90-A,  nach DIN 4102,  Brandbeanspruchung von oben und von unten,  liefern und fachgerecht montieren  mit 2 x 20 mm mit Brandschutzbauplatten aus  Kalziumsilikat PROMAXON, Typ A,  Rohdichte ca. 844-932 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Angebotene Promat-Konstruktion: 120.50  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2100/920/15-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Raumhöhe: .......... m  Abhängehöhe: .......... mm |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  fachgerecht herstellen. |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschlusskonstruktion**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  liefern und fachgerecht montieren.  Anschluss an:  ............................................. (\*1)  Besondere Konstruktionsdetails:  .............................................  Hinweis:  \*1: die Vorgaben des Systemherstellers  sind zu beachten |

.............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Revisionsklappe in selbstständige Unterdecke, F 90**

|  |
| --- |
| Promat-Revisionsklappe Universal für die  Unterdecke der vorgenannten Grundposition,  liefern und fachgerecht montieren.  Durchreichmaß:  .......... mm x .......... mm (\*1)  Hinweis:  \*1: die Vorgaben des Systemherstellers  sind zu beachten |

.............................. Stück .............................. ..............................