**Pos. …** **Unterdecke, selbstständig F 30-A, freitragend**

|  |
| --- |
| Unterdecke, selbständig F 30-A,  freitragend, nach DIN 4102,  Brandbeanspruchung von oben und von unten,  liefern und fachgerecht montieren  mit 20 mm Brandschutzbauplatten aus  Kalziumsilikat PROMAXON, Typ A,  Rohdichte ca. 850 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001,  mit einer Unterkonstruktion aus Weitspannträgern.  Angebotene Promat-Konstruktion: 120.52  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3643/241/11-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Montagehöhe der Decke: .......... mm  Spannweite: .......... mm (\*1)  Achsabstand der Weitspannträger: 600 mm  Hinweis:  \*1: max. 3000 mm |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  fachgerecht herstellen. |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Leuchtenkästen**

|  |
| --- |
| Leuchtenkästen für Einbauleuchten für die  Unterdecke der vorgenannten Grundposition  liefern und fachgerecht montieren.  Abmessung i. L.:  .......... mm x .......... mm, h = .......... m |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschlusskonstruktion**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  liefern und fachgerecht montieren.  Anschluss an:  ............................................. (\*1)  Besondere Konstruktionsdetails:  .............................................  Hinweis:  \*1: die Vorgaben des Systemherstellers  sind zu beachten |

.............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Revisionsklappe in selbstständige Unterdecke, F 30**

|  |
| --- |
| Promat-Revisionsklappe Universal für die  Unterdecke der vorgenannten Grundposition,  liefern und fachgerecht montieren.  Durchreichmaß:  .......... mm x .......... mm (\*1)  Hinweis:  \*1: die Vorgaben des Systemherstellers  sind zu beachten |

.............................. Stück .............................. ..............................