**1.1.1 Schachtwand F 30-A mit Unterkonstruktion**

Schachtwand F 30-A mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen

 

liefern und fachgerecht montieren, aus Brandschutzbauplatten aus

technischem Calciumsilikat

Rohdichte: ca. 850 kg/m³, nichtbrennbar - A1

**Angebotene Konstruktion**

**Promat-Konstruktion: 150.10**

aus PROMAXON Typ-A Brandschutzbauplatten d = 18 mm

Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3288/9760-MPA BS

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche

Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

Unterkonstruktion:

U-Wandprofil mind. UW50

C-Wandprofil mind. CW50

Ständerabstand max. 600 mm

Wandhöhe: ………… m (max. 4,00 m)

Wandlänge: ………. m

Abrechnungseinheit: m²

**Menge: …………………… EP: ……………………. GP: ………………………**

**1.1.2 Boden- und Deckenanschluss mit Winkelprofil**

Boden- und Deckenanschluss an Massivbauteilen, mit U-Wandprofilen mind. UW 50



liefern und fachgerecht montieren.

Abrechnungseinheit: m

**Menge: …………………… EP: ……………………. GP: ………………………**

**1.1.3 Seitliche Anschlüsse mit Winkelprofil**

Seitliche Anschlüsse an Massivwänden, mit C-Wandprofilen mind. CW 50



liefern und fachgerecht montieren.

Abrechnungseinheit: m

**Menge: …………………… EP: ……………………. GP: ………………………**

**1.1.4 Universalöffnungsverschluss (UÖV-A) Aufgesetzter Einbau**

Universalöffnungsverschluss (UÖV-A)



liefern und fachgerecht montieren.

Einbauvariante: aufgesetzt (\*)

Durchreichmaß: .......................

Abrechnungseinheit: Stck.

**Menge: …………………… EP: ……………………. GP: ………………………**

**(\*)** Diese Position stellt aus Sicht der Etex Building Performance

GmbH, keine wesentliche Abweichung dar.