**Pos. …** **Schachtwand F 30-A**

|  |
| --- |
| Schachtwand F 30-A,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren  mit 18 mm Brandschutzbauplatten aus  Kalziumsilikat PROMAXON, Typ A,  Rohdichte ca. 900 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Einschließlich einer Unterkonstruktion aus  Stahlblechprofilen.  Angebotene Promat-Konstruktion: 150.10  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3288/9760-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Wandhöhe: .......... m (\*1)  Wandlänge: .......... m (\*1)  Hinweis:  \*1: mögliche Wandhöhen und -längen  siehe Promat-Konstruktionsblatt 150.10 |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Trennwand  der vorgenannten Grundposition,  fachgerecht herstellen. |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Schachtwand I 30**

|  |
| --- |
| Schachtwand I 30,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren  mit 18 mm Brandschutzbauplatten aus  Kalziumsilikat PROMAXON, Typ A,  Rohdichte ≥ 820 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Einschließlich einer Unterkonstruktion aus  Stahlblechprofilen.  Angebotene Promat-Konstruktion: 150.10  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2100/606/15-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Wandhöhe: .......... m (\*1)  Wandlänge: .......... m (\*1)  Hinweis:  \*1: mögliche Wandhöhen und -längen  siehe Promat-Konstruktionsblatt 150.10 |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Promat Revisionsklappe**

|  |
| --- |
| Promat-Revisionsklappe Universal für die  Trennwand der vorgenannten Grundposition,  liefern und fachgerecht montieren.  Durchreichmaß:  ………. mm x ………. mm (\*1)  Hinweis:  \*1: max. Durchreichmaße siehe ABP  der vorgenannten Grundposition. |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Trennwand  der vorgenannten Grundposition,  fachgerecht herstellen. |

.............................. Stück .............................. ..............................