**Pos. …** **Brandschutzverglasung F 30, Ganzglaswand mit vertikaler Silikonfuge**

|  |
| --- |
| Brandschutzverglasung als Ganzglaswand F 30,  nach DIN 4102 mit senkrechter Silikonfuge,  liefern und fachgerecht montieren  aus einer Rahmenkonstruktion aus Stahlhohlprofilen,  PROMATECT-H-Brandschutzbauplatten und  Promat-SYSTEMGLAS 30, kantenfein,  ohne sichtbaren Randverbund,  Fugenbreite: 3 mm bis 10 mm.  Angebotene Promat-Konstruktion: 485.33  Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-19.14-1031 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion  beizufügen.  Einbaubereich: ………. (\*1)  Promat-SYSTEMGLAS 30,  Typ: 1-0 / 5-0 / 10-0 / 20-0 / 20-0 (8-8) / 20-0 (8-12-8) (\*2)  Ausführung mit/ohne Absturzsicherheit  Ausführung mit/ohne verschieblichen Deckenanschluss  Gestaltung des Stahlrahmens:  ....................................................  Wandhöhe: .......... m  Wandlänge: .......... m  Hinweis:  \*1: nach DIN 4103  \*2: bitte angeben, siehe technische Unterlagen |

.............................. m² .............................. ..............................