**Pos. …** **Brandschutzverglasung F 30, Ganzglaswand mit vertikaler Silikonfuge**

|  |
| --- |
| Brandschutzverglasung als Ganzglaswand F 30,nach DIN 4102 mit senkrechter Silikonfuge,liefern und fachgerecht montierenaus einer Rahmenkonstruktion aus Stahlhohlprofilen,PROMATECT-H-Brandschutzbauplatten undPromat-SYSTEMGLAS 30, kantenfein,ohne sichtbaren Randverbund,Fugenbreite: 3 mm bis 10 mm.Angebotene Promat-Konstruktion: 485.33Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-19.14-1031 des DIBtDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktionbeizufügen.Einbaubereich: ………. (\*1)Promat-SYSTEMGLAS 30,Typ: 1-0 / 5-0 / 10-0 / 20-0 / 20-0 (8-8) / 20-0 (8-12-8) (\*2)Ausführung mit/ohne AbsturzsicherheitAusführung mit/ohne verschieblichen DeckenanschlussGestaltung des Stahlrahmens:....................................................Wandhöhe: .......... mWandlänge: .......... mHinweis:\*1: nach DIN 4103\*2: bitte angeben, siehe technische Unterlagen |

 .............................. m² .............................. ..............................