**Pos. …** **Wandvorschott, feuerbeständig**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabeldurchführungen feuerbeständig, nach DIN 4102, liefern und fachgerecht montieren mit dem PROMASTOP-Vorschott 90, bestehend aus Mineralwolleplatten und dem wasser- und ölundurchlässigen PROMASTOP-Brandschutz-Coating,Typ E, einseitig baubar.Angebotene Promat-Konstruktion: 600.43Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-19.53-2284 des DIBtDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Einbau in: ................................. (\*1)Abmessungen: .......... mm x .......... mmBauteildicke: .......... mm (\*2)Hinweis:\*1: Einbau in: - Massivwand mindestens F 90 - leichte Trennwand mindestens F 90 - Promat-Schacht- und Trennwand\*2: Mindestbauteildicke beachten |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Folgeposition**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabeldurchführungenliefern und montieren wie vor, jedochAbmessungen: .......... mm x .......... mm |

 .............................. Stück .............................. ..............................