**Pos. …** **Kombiabschottung über bekleidetem Stahlbauteil, feuerbeständig**

|  |
| --- |
| Feuerwiderstandsfähige Abschottung von Elektroleitungen, brennbaren  und nichtbrennbaren Rohrleitungen, in Wänden mit  einem unteren Anschluss an eine F 120 PROMATECT-  Stahlträgerbekleidung und einem oberen Anschluss  mit PROMATECT-H Plattenstreifen an Massivdecken  als Kombischott, liefern und fachgerecht montieren  mit dem PROMASTOP-Integral-Kombischott 90, Typ E,  bestehend aus Mineralwolleplatten und dem wasser-  und ölundurchlässigen PROMASTOP-Brandschutz-  Coating, Typ E, der PROMASTOP-Rohrmanschette,  UniCollar und dem PROMAGLAF-1200.  Angebotene Promat-Konstruktion: 600.47  Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.53-2593 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Abmessungen: .......... mm x .......... mm  Anzahl und Art der Rohrleitungen: ………. (\*1)  Hinweis:  \*1: Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw.  nichtbrennbaren Rohrleitungen angeben |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Folgeposition**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabel- und  Rohrdurchführungen liefern und  montieren wie vor, jedoch  Abmessungen: .......... mm x .......... mm |

.............................. Stück .............................. ..............................