**Pos. …** **Vermörtelung von Feuerschutztüren**

|  |
| --- |
| Vermörtelung herstellen in Massivwänden mit  PROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III,  zementgebundener Mauermörtel,  Mörtelgruppe III, nach DIN 1053, Teil 1.  Ausführung nach Promat-Konstruktion 620.20  sowie der Zulassung der Feuerschutztür.  Abmessungen der Feuerschutztür:  .......... mm x .......... mm |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Vermörtelung von Brandschutzklappen**

|  |
| --- |
| Vermörtelung herstellen mit  PROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III,  zementgebundener Mauermörtel,  Mörtelgruppe III, nach DIN 1053, Teil 1.  Ausführung nach Promat-Konstruktion 620.20  sowie der Zulassung der Brandschutzklappe.  Abmessungen der Brandschutzklappe:  .......... mm x .......... mm |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Vermörtelung von Rohrdurchführungen**

|  |
| --- |
| Vermörtelung von nichtbrennbaren Rohrleitungen  In Wänden und Decken herstellen mit  PROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III,  zementgebundener Mörtel,  Mörtelgruppe III, nach DIN 1053, Teil 1.  Ausführung erfolgt nach dem  Promat-Konstruktionsblatt 620.20.  Außendurchmesser der zu ver-  mörtelnden Rohre: .......... mm  Ringspaltbreite: .......... mm  Wanddicke: .......... mm |

.............................. Stück .............................. ..............................