**Pos. …** **Vermörtelung von Feuerschutztüren**

|  |
| --- |
| Vermörtelung herstellen in Massivwänden mitPROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III,zementgebundener Mauermörtel,Mörtelgruppe III, nach DIN 1053, Teil 1.Ausführung nach Promat-Konstruktion 620.20sowie der Zulassung der Feuerschutztür.Abmessungen der Feuerschutztür:.......... mm x .......... mm |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Vermörtelung von Brandschutzklappen**

|  |
| --- |
| Vermörtelung herstellen mit PROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III,zementgebundener Mauermörtel,Mörtelgruppe III, nach DIN 1053, Teil 1.Ausführung nach Promat-Konstruktion 620.20sowie der Zulassung der Brandschutzklappe.Abmessungen der Brandschutzklappe:.......... mm x .......... mm |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Vermörtelung von Rohrdurchführungen**

|  |
| --- |
| Vermörtelung von nichtbrennbaren RohrleitungenIn Wänden und Decken herstellen mitPROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III,zementgebundener Mörtel,Mörtelgruppe III, nach DIN 1053, Teil 1.Ausführung erfolgt nach demPromat-Konstruktionsblatt 620.20.Außendurchmesser der zu ver-mörtelnden Rohre: .......... mmRingspaltbreite: .......... mmWanddicke: .......... mm |

 .............................. Stück .............................. ..............................