**Pos. …** **Brandschutzstein S 90, Kombischott**

|  |
| --- |
| Abschottung S 90 von Elektroleitungen,  Kunststoffrohrdurchführungen und Durchführungen  von nichtbrennbaren Rohrleitungen sowie  Abschottung von Elektroinstallationsrohren als  Kombischott, Modulstein.  Angebotene Promat-Konstruktion: 630.41  Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.15-1710 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Einbau in: ..................................................... (\*1)  Anzahl und Art der Rohrleitungen  ............................................... (\*2)  Abmessungen: .......... mm x .......... mm  Bauteildicke: .......... mm (\*3)  Hinweis:  \*1: Einbau in:  - Massivwand mindestens F 90  - leichte Trennwand mindestens F 90  - Massivdecke mindestens F 90  \*2: Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw.  nichtbrennbaren Rohrleitungen angeben  \*3: Mindestbauteildicke beachten |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Folgeposition**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabel- und  Rohrdurchführungen liefern und  montieren wie vor, jedoch  Abmessungen: .......... mm x .......... mm |

.............................. Stück .............................. ..............................