**Pos. …** **Brandschutzstein S 90, Kombischott**

|  |
| --- |
| Abschottung S 90 von Elektroleitungen, Kunststoffrohrdurchführungen und Durchführungenvon nichtbrennbaren Rohrleitungen sowie Abschottung von Elektroinstallationsrohren alsKombischott, Modulstein.Angebotene Promat-Konstruktion: 630.41Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.15-1710 des DIBtDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Einbau in: ..................................................... (\*1)Anzahl und Art der Rohrleitungen............................................... (\*2)Abmessungen: .......... mm x .......... mmBauteildicke: .......... mm (\*3)Hinweis:\*1: Einbau in: - Massivwand mindestens F 90 - leichte Trennwand mindestens F 90 - Massivdecke mindestens F 90\*2: Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohrleitungen angeben\*3: Mindestbauteildicke beachten |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Folgeposition**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabel- undRohrdurchführungen liefern undmontieren wie vor, jedochAbmessungen: .......... mm x .......... mm |

 .............................. Stück .............................. ..............................