**Pos. …** **Holzbalkendeckenbekleidung F 30-B, von unten**

|  |
| --- |
| Holzbalkendeckenbekleidung F 30-B,nach DIN 4102,Brandbeanspruchung von unten,liefern und fachgerecht montierenmit Brandschutzbauplatten ausKalziumsilikat PROMAXON, Typ A,Rohdichte ca. 850 kg/m³,nichtbrennbar - A1,qualitätsgesichert nach ISO 9001.Angebotene Promat-Konstruktion: 128.10Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2001/378/15-MPA BS,sowie Gutachten Nr. 2101/162/16 der MPA BS.Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Einbausituation: ............................................ (\*1)Raumhöhe: .......... mBekleidungsdicke: ……….. mm (\*2)Hinweis:\*1:- Direktmontage an Holzbalken - Direktmontage unter vorhandener Putzdecke\*2:- Bekleidungsdicke = 8mm,  unter Putzdecken = 12mm |

 .............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Unterdeckeder vorgenannten Grundpositionfachgerecht herstellen. |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschluss**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdeckeder vorgenannten Grundpositionliefern und fachgerecht montieren.Anschluss an:............................................. (\*1)Besondere Konstruktionsdetails:............................................. Hinweis:\*1: Wandart siehe ABP |

 .............................. m .............................. ..............................