**Pos. …** **Holzbalkendeckenbekleidung F 30-B, von unten**

|  |
| --- |
| Holzbalkendeckenbekleidung F 30-B,  nach DIN 4102,  Brandbeanspruchung von unten,  liefern und fachgerecht montieren  mit Brandschutzbauplatten aus  Kalziumsilikat PROMAXON, Typ A,  Rohdichte ca. 850 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Angebotene Promat-Konstruktion: 128.10  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2001/378/15-MPA BS,  sowie Gutachten Nr. 2101/162/16 der MPA BS.  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Einbausituation:  ............................................ (\*1)  Raumhöhe: .......... m  Bekleidungsdicke: ……….. mm (\*2)  Hinweis:  \*1:- Direktmontage an Holzbalken  - Direktmontage unter vorhandener Putzdecke  \*2:- Bekleidungsdicke = 8mm,  unter Putzdecken = 12mm |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  fachgerecht herstellen. |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschluss**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  liefern und fachgerecht montieren.  Anschluss an:  ............................................. (\*1)  Besondere Konstruktionsdetails:  .............................................  Hinweis:  \*1: Wandart siehe ABP |

.............................. m .............................. ..............................