**Pos. …** **Holzbalkendeckenbekleidung F 60-B, von unten**

|  |
| --- |
| Holzbalkendeckenbekleidung mit Verstärkungsprofilen aus Stahl, F 60-B,nach DIN 4102,Brandbeanspruchung von unten,liefern und fachgerecht montierenmit 15 mm Brandschutzbauplatten ausKalziumsilikat PROMAXON, Typ A,Rohdichte ca. 850 kg/m³,nichtbrennbar - A1,qualitätsgesichert nach ISO 9001.Angebotene Promat-Konstruktion: 128.21Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2102/639/16-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktionbeizufügen.Einbausituation:.............................................. (\*1)Raumhöhe: .......... mHinweis:\*1: - Direktmontage an Holzbalken - Direktmontage unter vorhandener Putzdecke |

 .............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Unterdeckeder vorgenannten Grundpositionfachgerecht herstellen. |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Leuchtenkästen**

|  |
| --- |
| Leuchtenkästen für Einbauleuchten für dieUnterdecke der vorgenannten Grundpositionliefern und fachgerecht montieren.Abmessung i. L.:.......... mm x .......... mm, h = .......... m |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschluss**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdeckeder vorgenannten Grundpositionliefern und fachgerecht montieren.Anschluss an:............................................. (\*1)Besondere Konstruktionsdetails:............................................. Hinweis:\*1: Wandart siehe ABP |

 .............................. m .............................. ..............................