**Pos. …** **Holzbalkendeckenbekleidung F 60-B, von unten**

|  |
| --- |
| Holzbalkendeckenbekleidung  mit Verstärkungsprofilen aus Stahl, F 60-B,  nach DIN 4102,  Brandbeanspruchung von unten,  liefern und fachgerecht montieren  mit 15 mm Brandschutzbauplatten aus  Kalziumsilikat PROMAXON, Typ A,  Rohdichte ca. 850 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Angebotene Promat-Konstruktion: 128.21  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2102/639/16-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion  beizufügen.  Einbausituation:  .............................................. (\*1)  Raumhöhe: .......... m  Hinweis:  \*1: - Direktmontage an Holzbalken  - Direktmontage unter vorhandener Putzdecke |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Kabelführungen**

|  |
| --- |
| Kabelführungen durch die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  fachgerecht herstellen. |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Leuchtenkästen**

|  |
| --- |
| Leuchtenkästen für Einbauleuchten für die  Unterdecke der vorgenannten Grundposition  liefern und fachgerecht montieren.  Abmessung i. L.:  .......... mm x .......... mm, h = .......... m |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschluss**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition  liefern und fachgerecht montieren.  Anschluss an:  ............................................. (\*1)  Besondere Konstruktionsdetails:  .............................................  Hinweis:  \*1: Wandart siehe ABP |

.............................. m .............................. ..............................