**Pos. …** **Holzstützenbekleidung F 30-B - F 90-B**

|  |
| --- |
| Holzstützenbekleidung F ...... -B,nach DIN 4102,liefern und fachgerecht montierenmit Brandschutzbauplatten ausKalziumsilikat PROMAXON, Typ A,Rohdichte ca. 850 kg/m³, nichtbrennbar - A1,qualitätsgesichert nach ISO 9001.Angebotene Promat-Konstruktion: 160.30 Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3928/4649-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Bekleidungsdicke: .......... mm (\*1)Holzquerschnitt:.......... mm x .......... mm (\*2)Hinweise: \*1: Bekleidungsdicke:\*2: Querschnitt > 120 mm x 120 mm |

 .............................. m² .............................. ..............................