**Pos. …** **Holzstützenbekleidung F 30-B - F 90-B**

|  |
| --- |
| Holzstützenbekleidung F ...... -B,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren  mit Brandschutzbauplatten aus  Kalziumsilikat PROMAXON, Typ A,  Rohdichte ca. 850 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Angebotene Promat-Konstruktion: 160.30  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3928/4649-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Bekleidungsdicke: .......... mm (\*1)  Holzquerschnitt:  .......... mm x .......... mm (\*2)  Hinweise:  \*1: Bekleidungsdicke:  \*2: Querschnitt > 120 mm x 120 mm |

.............................. m² .............................. ..............................