**Pos. …** **Holzbalkendachbekleidung F 90-B**

|  |
| --- |
| Holzbalkendachbekleidung F 90-B,nach DIN 4102,liefern und fachgerecht montieren aus2 x 8 mm PROMATECT-H-Silikat-Brandschutzbauplatten,zementgebunden,wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12,Rohdichte ca. 870 kg/m³,nichtbrennbar - A1,qualitätsgesichert nach ISO 9001,und einer Auflage aus Mineralwolle mit einerDampfsperre.Angebotene Promat-Konstruktion: 428.50Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2100/322/15-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen. |

 .............................. m² .............................. ..............................