**Pos. …** **Stahlrohrstützenbekleidung**

|  |
| --- |
| Stahlrohrstützenbekleidung F ......-A,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren aus  PROMATECT-FS-Rohrschalen,  Rohdichte ca. 450 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Angebotene Promat-Konstruktion: 445.86  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3185/4549-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Stahlrohrstütze:  Außendurchmesser: .......... mm  Wandungsdicke: ................ mm  Bekleidungsdicke: .......... mm |

.............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Stahlrohrstützenbekleidung, Folgeposition**

|  |
| --- |
| Stahlrohrstützenbekleidung F ......-A,  mit PROMATECT-FS-Rohrschalen,  liefern und fachgerecht montieren wie vor,  jedoch  Stahlrohrstütze:  Außendurchmesser: .......... mm  Wandungsdicke: ................ mm  Bekleidungsdicke: .......... mm |

.............................. m .............................. ..............................