**Pos. …** **Stahlrohrstützenbekleidung**

|  |
| --- |
| Stahlrohrstützenbekleidung F ......-A,nach DIN 4102,liefern und fachgerecht montieren ausPROMATECT-FS-Rohrschalen,Rohdichte ca. 450 kg/m³,nichtbrennbar - A1,qualitätsgesichert nach ISO 9001.Angebotene Promat-Konstruktion: 445.86Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3185/4549-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Stahlrohrstütze:Außendurchmesser: .......... mmWandungsdicke: ................ mmBekleidungsdicke: .......... mm |

 .............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Stahlrohrstützenbekleidung, Folgeposition**

|  |
| --- |
| Stahlrohrstützenbekleidung F ......-A,mit PROMATECT-FS-Rohrschalen,liefern und fachgerecht montieren wie vor,jedochStahlrohrstütze:Außendurchmesser: .......... mmWandungsdicke: ................ mmBekleidungsdicke: .......... mm |

 .............................. m .............................. ..............................