**Pos. …** **Trennwand / Vorsatzschale F30**

|  |
| --- |
| Trennwand/Vorsatzschale für nichtklassifizierte Trennwände F 30-A,nach DIN 4102,liefern und fachgerecht montieren mit einer einseitigen Bekleidung aus 2 x 15 mmPROMATECT-H-Silikat-Brandschutzbauplatten,zementgebunden,wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12,Rohdichte ca. 870 kg/m³,nichtbrennbar - A1,qualitätsgesichert nach ISO 9001.Angebotene Promat-Konstruktion: 450.19Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2101/636/16-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Wandhöhe: ........... mWandlänge: .......... m |

 .............................. Stück .............................. ..............................