**Pos. …** **Trennwand / Vorsatzschale F30**

|  |
| --- |
| Trennwand/Vorsatzschale für  nichtklassifizierte Trennwände F 30-A,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren mit  einer einseitigen Bekleidung aus 2 x 15 mm  PROMATECT-H-Silikat-Brandschutzbauplatten,  zementgebunden,  wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12,  Rohdichte ca. 870 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Angebotene Promat-Konstruktion: 450.19  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2101/636/16-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Wandhöhe: ........... m  Wandlänge: .......... m |

.............................. Stück .............................. ..............................